Zał. Nr 3 -SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
( formularz cenowy)

Wymagania ogólne:
1.	Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.
2.	Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe oraz były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności działania).
3.	Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.
4.	Oferowane urządzenia w dniu składania oferty nie mogą być przeznaczone przez ich producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5.	Zamawiający wymaga, aby na  dostarczonych urządzeniach była  zainstalowana  najnowsza stabilna wersja oprogramowania lub oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla określonego modelu i licencji.
6.	Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.
7.	Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.
8.	Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
5.	
1.	Komputer stacjonarny – 1 sztuka

Producent i model komputera
…………………………………………………………………………………………………

KOMPUTER STACJONARNY	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowane parametry	
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych oraz tekstowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej oraz jako lokalna baza danych.		
Procesor	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11649 punktów, wynik dostępny na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Należy załączyć wydruk ze strony.		
Pamięć operacyjna RAM	8GB DDR4 2666MHz non-ECC,

możliwość rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny		
Parametry pamięci masowej	256 GB SSD SATA,
Możliwość montażu dysku SATA
(elementy montażowe powinny być zawarte w zestawie)		
Grafika	Oferowana   karta   graficzna   może   być   integralnym elementem płyty głównej.

W teście PassMark Performance Test powinna osiągać co najmniej wynik 1213 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php		
Wyposażenie multimedialne	Oferowana karta dźwiękowa może być integralnym elementem płyty głównej. Min. 24-bitowa, zgodna z definicją z High Definition, posiadająca wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, port słuchawek na przednim panelu, oraz dopuszcza się rozwiązanie typu port combo, na tylnym panelu: audio out, mic out		
Obudowa	Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 1 wnękę wewnętrznie umożliwiającą montaż dodatkowego dysku 3,5”. Napęd optyczny jako standard w dedykowanej wnęce typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Dopuszcza się,   aby   w   bocznych   ściankach   obudowy   były		

	usytuowane otwory wentylacyjne ale cyrkulacja powietrza powinna zachować zgodność przepływu wzg. wzoru: przód: powietrze zasysane, tył: powietrze wydmuchiwane. Waga nie może przekraczać maksymalnego ciężaru: 6kg,
Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi	się	znajdować	na	stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.  aspx zawierającej zasilacze spełniające certyfikat 80 PLUS (Dla zasilaczy wewnętrznych: 230V INTERNAL EU).
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5”, bez konieczności użycia specjalistycznych, serwisowych narzędzi Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci zabezpieczenia linką.	Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.		
Bezpieczeństwo	Implementacja w BIOS systemu diagnostycznego z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie parametrów bieżących: procesora i pamięci.		
Wirtualizacja	
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji     dla     poszczególnych     komponentów		

	systemu).		
BIOS	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości  pamięci i banki,  typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić		

	hasło dla dysku twardego.
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo)
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Możliwość włączenia/wyłączenia  wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM)
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.
Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo.		
Certyfikaty i standardy	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu
Urządzenia	wyprodukowane	są	przez	producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001
Deklaracja zgodności CE		
Gwarancja	Minimalny czas gwarancji: 24 miesięczna
Gwarancja producenta zawiera się w/na: wszystkie podzespoły i komponenty bez wyłączności poszczególnych elementów.
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego :
•	Telefoniczne zgłaszanie usterek.		

	•	Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

•	Opcjonalna pomoc techniczna  za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, Facebook, Twitter).

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.
Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.		
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany  poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony		
Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie nie więcej niż 25 dB.		
Wymagania dodatkowe	Wbudowane porty:		

	1x VGA DSUB,
1x HDMI,
1x LAN 10/100/1000
Porty USB
Panel przedni
-	USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1
-	wyjście AUDIO-out Panel Tylny
-	4x USB TYP-A w układzie 2x USB 2.0 i 2x USB 2.0
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB TYP- A nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową (wlutowane w laminat płyty głównej).
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :
1	złącz1 PCI Express x16 Gen.3, 1 złącze PCI Express x 1,
2	złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM,
2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0 1 złącze M.2 WLAN
1 konektor do realizacji funkcji clear CMOS Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x		

Zainstalowany system operacyjny	
Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania:
•	Możliwość  dokonywania  aktualizacji  i  poprawek systemu	przez	Internet	z	możliwością	wyboru		

	instalowanych poprawek.
•	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.
•	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) .
•	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
•	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
•	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
•	Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).
•	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
•	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
•	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
•	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca  systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
•	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
•	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera  z  urządzeniami zewnętrznymi.
•	Wbudowany system pomocy w języku polskim.
•	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
•	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
•	Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
•	Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.		

	•	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
•	Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
•	Wsparcie dla JavaScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
•	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
•	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
•	Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
•	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
•	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
•	Zarządzanie kontami użytkowników oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
•	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
•	Możliwość przywracania plików systemowych.
•	System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do  min. 3  kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
•	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
•	Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.
•	Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane.		
Zgodność z oferowanym systemem operacyjnym	Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym komputera.		
Cena netto ……………………………………………………..
Podatek VAT 23%
Cena brutto ………………………………………………………..

2.	Monitor – 1 sztuka
Producent i model monitora …………………………………………………………………………………………………

MONITOR	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowane parametry	
Typ ekranu	TFT TN: ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 22” (16:9)		
Rozmiar plamki	0,248 mm		
Jasność	200 cd/m2		
Kontrast	600:1		
Kąty widzenia (pion/poziom)	90/65 stopni		
Czas reakcji matrycy	Maksymalny dopuszczalny: 5ms		
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 60Hz (w opcji: Full HD)		
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 – 83 Hz		
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 – 76 Hz		
Zużycie energii	Normalne działanie do 24W, tryb stand by - mniejsze lub równe 0,4W		
Powłoka powierzchni ekranu	Matowa, antyodblaskowa, utwardzona.		
Podświetlenie	System podświetlenia WLED		
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą.		
Zakres regulacji Tilt	Tak		
Obudowa	Kolor czarny		
Złącze	Zgodne z oferowanym w komputerze stacjonarnym i umożliwiające prawidłową pracę monitora w max. rozdzielczości:
1x 15-stykowe złącze D-Sub - z dołączonym kablem lub 1xHDMI – z dołączonym kablem		
Gwarancja	Min. 2 lata.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta.		
Waga	Do: 4,5 kg		
Certyfikaty	TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold,
Energy Star 5.0		
Inne	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm		
Cena netto ……………………………………………………..
Podatek VAT 23%
Cena brutto ………………………………………………………..

3.	Pakiet oprogramowania biurowego – 1 licencja
Producent i wersja oprogramowania
…………………………………………………………………………………………………

PAKIET OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowane parametry	
Oprogramowanie biurowe	Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych, w którego skład ma wchodzić min.:
•	edytor tekstów;
•	arkusz kalkulacyjny;
•	narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji;
•	narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);
•	pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.
•	powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa,
•	przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
•	dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego,
•	publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu,
•	możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0).

Edytor tekstów musi umożliwiać:
•	Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz  funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,
•	Wstawianie oraz formatowanie tabel,
•	Wstawianie   oraz   formatowanie   obiektów		

	graficznych,
•	Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego	(wliczając	tabele przestawne),
•	Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
•	Automatyczne tworzenie spisów treści,
•	Formatowanie nagłówków i stopek stron,
•	Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,
•	Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
•	Określenie	układu	strony (pionowa/pozioma),
•	Wydruk dokumentów,
•	Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
•	Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
•	Tworzenie raportów tabelarycznych,
•	Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych –
•	Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
•	Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, Webservice),
•	Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych,
•	Narzędzia	wspomagające		analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i	rozwiązywanie	problemów optymalizacyjnych,
•	Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
•	Wyszukiwanie i zamianę danych,
•	Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
•	Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie		

	się w formułach po takiej nazwie,
•	Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
•	Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
•	Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
•	Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
•	Przygotowywanie	prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
•	Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
•	Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
•	Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
•	Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
•	Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
•	Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
•	Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
•	Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
•	Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
•	Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
•	Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
•	Filtrowanie	niechcianej	poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
•	Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,		

	•	Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
•	Tworzenie	reguł	przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
•	Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
•	Mechanizm ustalania  liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
•	Zarządzanie kalendarzem,
•	Udostępnianie	kalendarza	innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
•	Przeglądanie	kalendarza	innych użytkowników,
•	Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
•	Zarządzanie listą zadań,
•	Zlecanie zadań innym użytkownikom,
•	Zarządzanie listą kontaktów,
•	Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
•	Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
•	Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.		

Cena netto ……………………………………………………..
Podatek VAT 23%
Cena brutto ………………………………………………………..

4.	Zasilanie pomocnicze – 1 szt.
Producent i model zasilania pomocniczego

……………………………………………………………………………………………………………………

Zasilanie pomocnicze typu UPS	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowane parametry	

Architektura zastosowana	
Standby (offline)		
Czasy pracy urządzenia dla funkcji ładowania/przeciąż enia/przełączenia	Czas ładowania: maksymalnie do 16 h
Czas podtrzymania: (przy obciążeniu 100%): 4 min Czas przełączenia (maksymalny czas): 6 ms

Kolor urządzenia	
Wyłącznie czarny z dopuszczeniem: przycisków funkcyjnych, gniazd, kontrolek funkcyjnych, gniazda bezpiecznikowego oraz przewodu zasilającego w innym kolorze.		

Liczba zastosowanych akumulatorów: pojemność oraz napięcie.	

Wyłącznie jeden zwarty monoblock wewnątrz urządzenia o pojemności nie mniej niż 7 Ah przy napięciu stałym: 12V.		

Parametry sieciowe na WEJŚCIU
urządzenia:	
Napięcie wejściowe: ~190 - 259 V ± 5 % Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
Moc pozorna: 500 VA
Częstotliwość napięcia wejściowego: 45 - 55 Hz ± 1 Hz.		

Parametry sieciowe na WYJŚCIU
urządzenia:	
Napięcie	wyjściowe:	~	230	-	240	V	±	5	% Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 Hz ± 1 Hz
Moc wyjściowa: 300W
Kształt napięcia wyjściowego: modulowany sinus.		

Porty zasilania WEJ./WYJ.	
Porty zasilania wej.: Wtyczka sieciowa Porty zasilania wyj.: 4 x IEC-C13		

Typ obudowy	
Wyłącznie obudowa typu: TOWER		

Dodatkowe opcje/funkcje urządzenia	
Możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej,

Wbudowany filtr telekomunikacyjny, Ergonomiczny wyłącznik na froncie urządzenia, Świetlna kontrolka pracy na froncie urządzenia,
Cztery gniazda wyjściowe (typu IEC320 C13) z podtrzymaniem awaryjnym,

Synchronizacja z siecią,

Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii, Odporność na przeciążenia,		

	
Wbudowane zabezpieczenie przed zwarciem, Interfejs komunikacyjny USB w standardzie, Sygnalizacja: akustyczno/optyczna, Bezpiecznik: automatyczny.		

Wbudowane zabezpieczenia	
Zabezpieczenia / filtry: Przeciwprzeciążeniowe Zabezpieczenia / filtry: Linii danych (tel., fax, LAN) Zabezpieczenia / filtry: Przeciwprzepięciowe Zabezpieczenia / filtry: Przeciwzwarciowe		

Dodatkowe złącza	
Złącza: RJ-45 (LAN)

Złącza: 1 x USB (Type B)		

Gwarancja	
Nie mniej niż: 1 rok		

Waga	
Do: 4,5 kg za jednostkę przygotowaną do pracy		

Wymiary: (dł, sz, wys.)	
Nie więcej niż: 30 x 20 x 35 cm		

Oprogramowanie:	
Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta monitorujące pracę urządzenia, dołączony przewód komunikacyjny (złącze USB).		
Cena netto ……………………………………………………..
Podatek VAT 23%
Cena brutto ………………………………………………………..

5.	Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Producent i model urządzenia wielofunkcyjnego
…………………………………………………………………………………………………

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowane parametry	

Druk:	
Atramentowy: kolorowy lub monochromatyczny		

Funkcje urządzenia	
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie		

Pamięć wbudowana	
Nie mniej niż 32 MB		

Wbudowany wyświetlacz LCD	
Tak, minimum jednowierszowy.		

Interfejs:	
Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n,

Przy czym dla sieci bezprzewodowej minimum zachowanych standardów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej to: WEP 64/128bit, WPA- PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Połączenie przewodowe w opcji: USB 2.0		

Max. rozmiar nośnika papierowego	
Format: A4

przy czym urządzenie powinno posiadać:

-	wejście papieru na minimum 100 arkuszy,

-	wyjście papieru na minimum 50 arkuszy.		

Kopiowanie	
Tak

w opcji:

Rozdzielczość do 1200 x 1200dpi (kolor i mono)		

	
Szybkość do 4.4ipm (mono) i 2.7ipm (kolor)		

Drukowanie	
Tak

Rozdzielczość do 6,000 x 1,200 dpi

Szybkość — tryb szybki do 27ppm (mono) i 10ppm (kolor)		

Skanowanie	
Tak

Rozdzielczość optyczna do 1,200 x 2,400dpi, Interpolowana: do 19,200dpi

Opcja skanowanie do załącznika poczty elektronicznej, obrazu lub pliku.

Szybkość od 3.37 sekundy w mono i 4.27 sekundy w kolorze		

Gwarancja	
Minimum: 1 rok		

Oprogramowanie	
Oprogramowanie sterownika systemu Windows zarówno dla opcji 64bit oraz 32bit		

W komplecie z urządzeniem	
Przewód zasilający, przewód USB, instrukcja bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, pełny komplet wkładów atramentowych: CMYK		

Waga	
Do 8 kg		

Wymiary (sz, gł, wys.)	
Nie więcej niż: 45 x 40 x 20 cm		
Cena netto ……………………………………………………..
Podatek VAT 23%
Cena brutto ………………………………………………………..

6.	Przełącznik sieciowy – 1 szt.
Producent i model przełącznika
……………………………………………………………………………………………….......

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY NIEZARZĄDZALNY	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowane parametry	

Typ urządzenia	
Przełącznik sieciowy typu: desktop		

Konfiguracja wstępna	
Urządzenie tylko w rozwiązaniu: Plug n Play		

Ilość portów	
Nie mniej niż: 5 portów - typu RJ45		

Prędkość przesyłu danych WE/WY	
10/100 Mb/s z wbudowaną automatyczną negocjacją		

Dodatkowe parametry	
automatyczne krosowanie w opcji: Auto MDI / MDIX),

kontrola przepływu danych w trybie pełnego dupleksu wbudowany standard IEEE 802.3x.		

Zasilanie	
Dopuszczono zasilacz zewnętrzny jako konwerter napięcia zmiennego na stałe.

Dopuszczono możliwość stosowania indywidualnej technologii producenta w celu oszczędności energii.		

Wymiary (dł, sz, wys)	
Nie więcej niż: 10 x 8 x 5 cm		

Waga urządzenia	
Nie więcej niż: 0.5 kg		
Cena netto ……………………………………………………..
Podatek VAT 23%
Cena brutto ………………………………………………………..

7.	Głośnikowy zestaw audio – 1 szt.
Producent i model głośnikowego zestawu audio

……………………………………………………………………………………………….......

ZESTAW AUDIO W POSTACI JEDNEJ PARY ZEWNĘTRZNYCH GŁOŚNIKÓW	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowane parametry	

Typ urządzenia	
Głośniki w postaci jednej pary aktywnych głośników zewnętrznych		

Łączność	
Wyłącznie przewodowa		

Typ	
Aktywne		

Moc RMS	
Nie mniej niż 1,5W		

Zasilanie	
Zewnętrzne (dopuszczono wbudowany zasilacz)		

Złącze komunikacyjne	
Mini jack		

Dodatkowe opcje:	
Włącznik ON/OFF na froncie urządzenia, Regulator głośności na froncie urządzenia. Regulator barwy tonu na froncie urządzenia.

Wskaźnik świetlny włączenia na froncie urządzenia.		
Cena netto ……………………………………………………..
Podatek VAT 23%
Cena brutto ………………………………………………………..